1、打印结束语音播报功能，需要Gcode文件中含有指令标识，指令为G28和M84，这两个指令需连续且顺序不能相反。



2、带语音播报功能后，接着才能实现自动关机的操作，关机指令为M870 S\*，“\*”为时间，单位为分钟，最大值为65535。例如设备需要在打印完成后的2分钟自动关机，只需要在M84指令后加M870 S2。



3、若该设备配备了网络摄像头进行监控，该网络视频监控功能详情查看配套的摄像头使用说明书，该摄像头属于第三方独立网络摄像头，不归属于设备。

4、关于文件的切片，建议使用外置的PC端通用软件进行切片。当然设备也可以在本地实现脱机切片，因为切片速度问题所以不太建议使用。

5、关于联机打印与控制：PC端浏览器可通过WIFI进行联机打印与控制。

6、相关配套：通用FDM配套工具箱，配套使用资料（选配）。